Код Р1391

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе

Код Р1391 заносится, если:

- двигатель работает;

- нет реакции двигателя на запрос ограничения оборотов от функции мониторинга.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае обнаружения какой-либо неисправности электропривода дроссельной заслонки (механическая неисправность, неисправность электрических цепей) система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:

- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

Бортовая диагностика контролирует поведение двигателя в аварийном режиме.

Код Р1391 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. С помощью диагностического прибора удалить код неисправности в режиме: "Выбор кодов неисправности; Стереть и обновить". Выполнить тестовую поездку на автомобиле. Если код Р1391 заносится повторно, заменить контроллер. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.