Код неисправности | Описание неисправности
B2724-88 | ЭБУ – ошибка связи с CAN
Условия обнаружения | Нет связи по шине CAN
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN в ЭБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти БУ УСПВ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему БУ УСПВ. Осмотреть разъем БУ УСПВ, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "А5" и "A 19" БУ УСПВ. Проверить отсутствие короткого замыкания между цепями к контактам "А5" и "А19" БУ УСПВ, отсутствие замыкания указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУ УСПВ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2