Код Р1640

Контроллер СУД, ошибка чтения – записи

Код Р1640 заносится, если:

- произошла потеря данных в ЭРПЗУ при проведении контроллером внутреннего теста "чтение – запись".

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. раздел 1.1.

Код Р1640 Контроллер СУД, ошибка чтения – записи
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на приборе режим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. При повторном возникновении кода заменить контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |