Код неисправности | Описание неисправности
С1042-04 С1043-04 С1046-04 С1047-04 С1049-04

С104А-04

С104В-04

С104С-04

С104 D-04

С104 E-04

С104 F-04

С1050-04

Неисправность управляющего клапана ПП / ЗЛ

Неисправность управляющего клапана ПЛ / ЗП

Неисправность переключающего клапана ПП / ЗЛ

Неисправность переключающего клапана ПЛ / ЗП

Неисправность впускного клапана ПЛ

Неисправность выпускного клапана ПЛ

Неисправность впускного клапана ПП

Неисправность выпускного клапана ПП

Неисправность впускного клапана ЗЛ

Неисправность выпускного клапана ЗЛ

Неисправность впускного клапана ЗП

Неисправность выпускного клапана ЗП

Условия обнаружения | Неисправность из-за внутренних проблем ЭБУ
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | Заменить гидроагрегат
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2