Код неисправности | Описание неисправности
U 1114-86 | Ошибка коммуникации с BCM: некорректный статус уровня питания автомобиля
Условия обнаружения | Параметр CAN от ВСМ некорректный
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность ВСМ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику ЦБКЭ (ВСМ)

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции