Код P0604

Контроллер СУД, ошибка внешнего ОЗУ

Код P0604 заносится, если:

- произошла ошибка при проведении контроллером внутреннего теста "чтение – запись" в ОЗУ.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. раздел 1.1.

Код P0604 Контроллер СУД, ошибка внешнего ОЗУ
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Запустить несколько раз двигатель. При повторном возникновении кода заменить контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.