Код P1602

Контроллер СУД, пропадание напряжения питания

Код P1602 заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил пропадание напряжения питания.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Сбросить код.

2. Проверить силовые цепи в соответствии с картой А-4.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. раздел 1.1.

Код P1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить".
↓
2. При повторном занесении кода выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4. Если цепи исправны, заменить контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.