U0019 – Шина LIN отключена

Код неисправности | C019
LIN bus off
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
08 | Нет сигнала шины / специфический подтип |
Условия обнаружения (готовность)
08 | Контроль LIN разрешен
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
08 | Статус контроля передачи данных по шине LIN активен | 0 мс | 0 мс
Параметры
-
-
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 08 | Двигатель работает на холостом ходу
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, генератора, КСУД; Неисправен генератор
Порядок диагностики | 08 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам генератора и КСУД. Осмотреть разъемы генератора, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность шины LIN между КСУД и генератором, проверить отсутствие замыкания шины LIN на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить генератор и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение