Код P1389

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона

Код P1389 заносится, если:

- двигатель работает;

- обороты двигателя, рассчитанные разными методами, отличаются более чем на 300 об/мин в течение 0,3 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Выполняется проверка ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для кода Р0336.

2. Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

Обороты двигателя рассчитываются по сигналу ДПКВ. Для повышения достоверности расчет оборотов двигателя выполняется двумя разными методами. При этом контроллер ведет постоянный мониторинг рассогласования значений, получаемых двумя разными методами.

Если рассогласование превышает 300 об/мин в течение 0,3 с, система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:

- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

Причиной фиксации кода P1389 могут быть неисправность цепи ДПКВ (пропадание сигнала, повреждение экрана и др.).

Код P1389 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона
1. Выполнить проверки ДПКВ, цепей ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для кода Р0336. Неисправность обнаружена?
↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Устранить неисправность. Выполнить проверку 2.
2. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Выполнить тестовую поездку на автомобиле. Если код P1389 заносится повторно, заменить контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.