P0 820 Цепь датчика положения рычага селектора передач

Диагностическое подтверждение | 11 | Переключить СПП во все положения, в том числе в положения переключения передач вниз и вверх в ручном режиме
12
13
64
93
Условия возникновения кода неисправности | 11 | Замыкание цепи на массу
12 | Замыкание цепи на бортовую сеть
13 | Обрыв цепи
64 | Ошибка достоверности сигнала
93 | Компонент недействующий
Тип диагностики | 11 | Мониторинг СПП
12
13
64
93
Аварийный режим | 11 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; После остановки переключение на переднюю передачу невозможно и передача не включена, запуск двигателя невозможен из-за отсутствия разрешения на прокрутку;

После остановки переключение на заднюю передачу невозможно и передача не включена, запуск двигателя невозможен из-за отсутствия разрешения на прокрутку

12
13
64
93
Проявление на автомобиле | 11 | Во время движения: передача будет отключена, автомобиль остановится; Автомобиль остановлен: невозможно включить переднюю передачу; Автомобиль остановлен: невозможно включить заднюю передачу
12
13
64
93
Порядок диагностики | 11 | 1 Проверить отсутствие замыкания на "массу" в электрических цепях к контактам "С1", "С2", "Е4", "Н3" колодки к разъему "ХР1" КУРКП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выполнить методику проверки СПП (см. п.3.9.1). По результату проверки СПП заменить?

- да – после замены СПП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.9.2) и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

12 | 1 Проверить отсутствие замыкания на бортовую сеть в электрических цепях к контактам "С1", "С2", "Е4", "Н3" колодки к разъему "ХР1" КУРКП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрической цепи между контактом "1" колодки жгута проводов к СПП и контактом "J4" колодки к разъему "ХР1" КУРКП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить методику проверки СПП (см. п.3.9.1). По результату проверки СПП заменить?

- да – после замены СПП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.9.2) и перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

13 | 1 Проверить целостность электрических цепей между контактом "4" ("5", "6", "2", "1") колодки жгута проводов к СПП и контактом "С1" ("С2", "Е4", "Н3", "J4") колодки к разъему "ХР1" КУРКП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выполнить методику проверки СПП (см. п.3.9.1). По результату проверки СПП заменить?

- да – после замены СПП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.9.2) и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

64 | 1 Зажигание включено, двигатель не работает. Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положения "N"-"R"-"N"-"А"-"N" несколько раз. Код неисправности присутствует в памяти КУРКП? - да – перейти к шагу 2;

- нет – перейти к шагу 3.

2 Выполнить методику проверки СПП (см. п.3.9.1). По результату проверки СПП заменить?

- да – после замены СПП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.9.2) и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

93 | 1 Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Выключить зажигание, подождать 60 с, включить зажигание. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП из положения "N" в положение "R" и обратно в "N" несколько раз, чтобы переключались передачи. Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 2;

- нет – перейти к шагу 3.

2 Выполнить методику проверки СПП (см. п.3.9.1). По результату проверки СПП заменить?

- да – после замены СПП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.9.2) и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение