DF162 Текущая или сохраненная неисправность | Управление реле обогрева заднего стекла 1 Цепь разомкнута или замыкание на "массу" 2 Короткое замыкание на + 12 В
Диагностические указания | Условия применения диагностики для сохраненной неисправности Неисправность определяется как текущая после включения обогрева заднего стекла при работающем двигателе.
Проверить состояние предохранителей F 32 (30 А) и F 01 (20 А) в блоке предохранителей салона. При необходимости устранить неисправность. Включить обогрев заднего стекла при работающем двигателе.
Если реле обогрева не срабатывает, то проверить целостность электрической цепи (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей") в цепи: - 40-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "В31" - контакт "85" реле обогрева заднего стекла; - предохранитель F 01 (20 А) в блоке предохранителей салона - контакт "86" реле обогрева заднего стекла.

При необходимости устранить неисправность.

Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" и на бортовую сеть (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей") в цепи:

- 40-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "В31" - контакт "85" реле обогрева заднего стекла.

При необходимости устранить неисправность.

Если реле обогрева срабатывает, то проверить целостность электрической цепи (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей") в цепи: - предохранитель F 32 (30 А) в блоке предохранителей салона - контакт "30" реле обогрева заднего стекла; - контакт "87" реле обогрева заднего стекла - элемент обогрева заднего стекла;

- элемент обогрева заднего стекла - "масса".

При необходимости устранить неисправность.

После устранения неисправности выполнить: выполнить диагностические указания для подтверждения ремонта; обработать другие неисправности, после чего удалить информацию о неисправностях из памяти ЦЭКБС; выполнить контроль соответствия.