Код неисправности | Описание неисправности
B1540-12 | Освещение салона – замыкание на источник питания
Условия обнаружения | Неисправность электрической цепи управления плафоном освещения салона
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправна лампа плафона освещения салона или жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, плафону салона переднему, плафону салона 2 ряда. Осмотреть разъемы плафона салона переднему, плафона салона 2 ряда, разъем ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "Р1/С6" ЦБКЭ и контактами "А2" плафона салона переднего, "2" плафона салона 2 ряда.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить состояние разъемов плафонов переднего и 2 ряда на наличие оплавления и замыкания, состояние ламп освещения салона.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2