Код неисправности | Описание неисправности
B24B4-02 | Панель управления – обрыв цепи, короткое замыкание на массу или короткое замыкание на бортовую сеть
Условия обнаружения | Цепь шины LIN замкнута на бортовую сеть или на "массу", или обрыв цепи
Диагностический тест | Включен режим "AUTO"
Возможные причины | Неисправна панель управления климатической установкой; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, контроллера САУКУ, панели управления САУКУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам контроллера САУКУ, панели управления САУКУ. Осмотреть разъемы контроллера САУКУ, панели управления САУКУ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "А" контроллера САУКУ. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "А28" колодки к контроллеру САУКУ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от панели управления САУКУ. Проверить целостность электрической цепи между контактом "А28" колодки к контроллеру САУКУ и контактом "А2" колодки к панели управления САУКУ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "А28" колодки к контроллеру САУКУ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить панель управления САУКУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены контроллера САУКУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции