P0141 – Нагреватель ДДК

Код неисправности | 0141
O2 Sensor Heater - Downstream
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
92 | Производительность вне ожидаемого диапазона |
13 | Обрыв цепи | Sbx_cf
11 | Цепь замкнута на массу | Sbx_cf
12 | Цепь замкнута на источник питания | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
92 | Температура охлаждающей жидкости > -7 °C
13 | 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; активирован выход управления нагревателем ДДК] или зажигание включено]
11 | 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; включен нагреватель УДК] или зажигание включено]
12 | 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; активирован выход управления нагревателем ДДК] или зажигание включено]
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
92 | Число проверок, где среднее значение тока нагревателя выходит за пределы рабочего диапазона = 45 | 2 мс | 2 мс
13 | Аппаратная диагностика | 2000 мс | 2000 мс
11 | Аппаратная диагностика | 2000 мс | 2000 мс
12 | Аппаратная диагностика | 2000 мс | 2000 мс
Параметры
Давление в коллекторе
Напряж.нижн.датчика кислорода
Подогрев нижнего кислородного датчика
Цикл.отн.откр.подогрева нижн.датчика
Регулировка состава смеси
Диагностическое подтверждение | 92 | Двигатель работает на холостом ходу
13
11
12
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДДК, КСУД; Неисправен ДДК; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 29 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДДК и КСУД. Осмотреть разъемы ДДК, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей питания и управления нагревателя ДДК, проверить отсутствие замыкания цепи управления нагревателя ДДК на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение