P 1701 Цепь питания неисправна
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 0,2 с напряжение питания КУАКП (контакт "45") < 8,4 В при соблюдении следующих условий: - напряжение питания КУАКП (контакты "47" и "48") > 11 В | - | Сигнализатор включается через 1 драйв-цикл после возникновения кода неисправности | Замыкание или обрыв в цепи питания КУАКП
Порядок диагностики по коду Р1701
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка исправности соответствующих предохранителей | Предохранители исправны? | Переход к шаг 3 | Переход к шаг 2
2 Проверка замыкания на "массу" в цепи питания КУАКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от КУАКП | С помощью пробника проверить замыкание на "массу" контакта "45" колодки к АКП. Замыкание имеется? | Устранить замыкание в соответствующей цепи. Заменить неисправные предохранители | Заменить неисправные предохранители
3 Проверка целостности цепи питания КУАКП | Измерить сопротивление между контактом "45" колодки к КУАКП и соответствующим предохранителем. R < 1 Ом? | Проверить надежность контактов в разъеме КУАКП и в колодке к КУАКП | Устранить обрыв в соответствующей цепи