Код неисправности | Описание неисправности
U3003-16 | Низкое напряжение питания
Условия обнаружения | Напряжение в цепи питания комбинации приборов ниже 9 В в течение 0,5 секунды
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправность бортовой сети электропитания, неисправен генератор; Аккумуляторная батарея разряжена; Повышенное сопротивление в цепи питания комбинации приборов, ненадежный контакт предохранителей в колодках; Повышенное сопротивление в цепи "массы" комбинации приборов;

Внутренняя неисправность комбинации приборов

Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение аккумуляторной батареи

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.4.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепь "массы" к контакту "А17" комбинации приборов;

- цепи питания к контактам "А19", "А21" комбинации приборов.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.3