Код неисправности | Описание неисправности
U0155-00 | Шина CAN – отсутствие передачи от комбинации приборов
Условия обнаружения | Сообщение комбинации приборов отсутствует в сети CAN более 500 мс
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ – перейти к шагу 2. 2. Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и комбинацией приборов (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику комбинации приборов

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1