Код Р0138

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала

Код Р0138 заносится, если:

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется температурой ОЖ при старте);

- напряжение сигнала диагностического датчика кислорода USHKL больше 1,3 В в течение 5 с.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.

2 Проверяется наличие постоянной неисправности.

3 Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" холодного диагностического датчика кислорода равно 3,3 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.

Загрязнение кремнием поверхности датчика. Проверить рабочую часть датчика на наличие белого налета.

Код Р0138 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
1 | Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель и дать поработать в режиме холостого хода 5 минут. Выбрать режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". При наличии данной неисправности напряжение сигнала диагностического датчика кислорода по диагностическому прибору должно быть больше 1,3 В.

Так ли это?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
2 | Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неисправности Р0138. Очистить коды. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Заносится ли код Р0138? |  | ↓ ↓ ↓ ↓ |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | ↓ |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от диагностического датчика кислорода. Включить зажигание. Напряжение сигнала диагностического датчика кислорода по диагностическому прибору (параметры АЦП) должно быть около 3,3 В. Так ли это? | 3
| ↓ | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Неисправен ДДК. |  | Замыкание цепи сигнала ДДК на источник питания или неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код Р0138 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов -см. "Диагностическую информацию". |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |