P 1738 Передача 4 заблокирована
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 0,5 с замедление > 3,43 м/с2 и передаточное отношение отличается от номинального на ±6 % и более при соблюдении следующих условий: - переключение передачи не выполняется; - выключатель стоп-сигналов в состоянии "ВЫКЛ" | Передача фиксируется в нейтральном положении, если скорость автомобиля ниже 5 км/ч, и на 2-й передаче при достижении 5 км/ч или более | Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности | Неисправность электромагнитного клапана муфты включения понижающей передачи. Неисправность блока клапанов управления
Порядок диагностики по коду Р1738
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка состояния контактов разъемов КУАКП и АКП и колодок жгута проводов к ним | Состояние контактов исправное? | Заменить АКП | Устранить обнаруженные неисправности