Код неисправности | Описание неисправности
В1017-46 | ЦБКЭ – Ошибка калибровки / памяти параметров (внутренние сбои системы). Ошибка контрольной суммы EEPROM / Ошибка контрольной суммы калибровки / Ошибка контрольной суммы конфигурации
Условия обнаружения | Не удалось восстановить данные из EEPROM Предварительно рассчитанные и рассчитанные контрольные суммы конфигурационного ПЗУ не равны
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Ошибка ПО ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру перепрограммирования ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2