Код неисправности | Описание неисправности
Р0705 | Переключатель диапазонов коробки передач неисправен
Условия обнаружения | 1 В течение ≥ 2 с присутствуют одновременно сигналы включения двух или более положений ПДКП при следующих условиях диагностики: - в течение ≥ 5 с напряжение питания на контакте "M 1" контроллера БСТ равно (10 ÷ 16) В; или - в течение ≥ 2 с скорость автомобиля менее 3 км/ч, положение педали акселератора ≤ 7,8 %, выключатель сигнала торможения включен.

2 В течение 30 с отсутствуют сигналы включения всех положений ПДКП при следующих условиях диагностики:

- в течение ≥ 5 с напряжение питания на контакте "M 1" контроллера БСТ равно (10 ÷ 16) В;

или

- в течение ≥ 2 с скорость автомобиля менее 3 км/ч, положение педали акселератора ≤ 7,8 %, выключатель сигнала торможения включен

Сигнализатор неисправности | Включается через 3 "драйв-цикл" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Выполнить "драйв-цикл"
Аварийный режим | Дополнительная коробка передач удерживается в 2GR; Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена; Крутящий момент двигателя ограничен до 115 Нм; Управление переключением передач при движении на подъеме запрещено; Управление в положении "D" осуществляется;

Работа ESC запрещена;

Управление холостым ходом запрещено

Возможные причины | Неисправен жгут проводов (обрыв или замыкание в цепи между ПДКП и контроллером БСТ); Неисправен ПДКП
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам контроллера БСТ и ПДКП. Осмотреть разъемы контроллера БСТ, ПДКП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема контроллера БСТ. Включить зажигание. Измерить напряжение между "массой" и контактами "D 4", "E 4", "F 4", "G 4" колодки жгута к контроллеру БСТ в положениях "D", "N", "R", "P" РВП (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Напряжение на контактах должно соответствовать следующим требованиям:

- на контакте "D 4" – в положении "D" РВП U = U бортсети, в остальных положениях U = 0 В;

- на контакте "E 4" – в положении "N" РВП U = U бортсети, в остальных положениях U = 0 В;

- на контакте "F 4" – в положении "R" РВП U = U бортсети, в остальных положениях U = 0 В;

- на контакте "G 4" – в положении "Р" РВП U = U бортсети, в остальных положениях U = 0 В.

Напряжение на контактах соответствует указанным требованиям?

- да – проверить исправность контактов "D 4", "E 4", "F 4", "G 4" разъема контроллера БСТ, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – в положении "D", или "N", или "R", или "P" РВП на двух или более контактах ("D 4", "E 4", "F 4", "G 4") колодки жгута к контроллеру БСТ присутствует напряжение бортсети – перейти к шагу 3.

- нет – в положениях "D", или "N", или "R", или "P" РВП на контактах "D 4", "E 4", "F 4", "G 4" колодки жгута к контроллеру БСТ U = 0 В – перейти к шагу 5.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема ПДКП. Проверить отсутствие короткого замыкания между контактами "D 4" и "E 4", "D 4" и "F 4", "D 4" и "G 4", "E 4" и "F 4", "E 4" и "G 4", "F 4" и "G 4" колодки жгута к контроллеру БСТ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Включить зажигание. Измерить напряжение между "массой" и контактом "D 4" ("E 4", "F 4", "G 4") колодки жгута к контроллеру БСТ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

U = 0 В?

- да – перейти к шагу 8;

- нет – устранить обнаруженную неисправность (замыкание на бортсеть в жгуте к контроллеру БСТ) и выполнить послеремонтные операции.

5 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема ПДКП. Включить зажигание. Измерить напряжение питания между "массой" и контактом "4" колодки жгута к ПДКП (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

U = U бортсети?

- да – перейти к шагу 6;

- нет – устранить обнаруженную неисправность (обрыв в цепи питания ПДКП) и выполнить послеремонтные операции.

6 Выключить зажигание. Проверить целостность электрической цепи между контактом "D 4" ("E 4", "F 4", "G 4") колодки жгута к контроллеру БСТ и контактом "2" ("9", "8", "5") колодки жгута к ПДКП (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность (обрыв в цепи сигнала положения ПДКП) и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 7.

7 Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "D 4" ("E 4", "F 4", "G 4") колодки к контроллеру БСТ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность (замыкание на "массу" в цепи сигнала положения ПДКП) и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 8.

8 Измерить сопротивление между контактами "4", "5", "8", "9", "2" разъема ПДКП в положениях "D", "N", "R", "P".

Сопротивление между контактами разъема ПДКП должно соответствовать следующим требованиям:

- между контактами "4" и "2" – в положении "D" РВП R < 1 Ом, в остальных положениях R > 1 МОм;

- между контактами "4" и "9" – в положении "N" РВП R < 1 Ом, в остальных положениях R > 1 МОм;

- между контактами "4" и "8" – в положении "R" РВП R < 1 Ом, в остальных положениях R > 1 МОм;

- между контактами "4" и "5" – в положении "Р" РВП R < 1 Ом, в остальных положениях R > 1 МОм.

Сопротивление между контактами разъема ПДКП соответствует указанным требованиям?

- да – проверить исправность контактов "4", "5", "8", "9", "2" колодки жгута проводов к ПДКП, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ПДКП и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции