Код неисправности | Описание неисправности
U 1048-88 | CAN коммуникация – шина отключена
Условия обнаружения | Напряжение на входах питания более 8,55 В и CAN-кадры передаются по шине. Обнаружено несколько (более 127) ошибок CAN при передаче или приеме кадров
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему ЦБКЭ. Осмотреть разъем ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "А1" и "А2" ЦБКЭ, и электрических цепей шины CAN к контактам "С15" и "С16" ЦБКЭ. Проверить отсутствие короткого замыкания в цепях между контактами "А1" и "А2" ЦБКЭ, и между контактами "С15" и "С16" ЦБКЭ, отсутствие замыкания указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2