Код неисправности | Описание неисправности
B120E-04 | Контроллер ЕММ – внутренняя ошибка системы
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность внутренних компонентов БКЭД
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Внутренняя неисправность БКЭД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Выполнить программный сброс БКЭД в режиме "Тестовые функции; Инициализация ЭБУ".

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

5 – блок-фара левая; 8 – блок-фара правая; 16 – реле К1 (питание светотехники и обогрева сидений); 22 – предохранитель F2 5А (переключатель подрулевой левый); 27 – предохранитель F4 5А (переключатель подрулевой левый); 32 – переключатель подрулевой левый; 52 – БКЭД (ЕММ);

54 – предохранитель F47 25А (правая ФДС, левая ФБС, левые ГО);

55 – предохранитель F48 30А (стеклоочиститель);

197 – предохранитель F49 25А (ПТФ, ЗПТФ, ФОНЗ);

234 – предохранитель F50 25А (левая ФДС, правая ФБС, правые ГО)