Код неисправности | Описание неисправности
U0263-86 | Ошибка связи с датчиком правым СП – неверный сигнал
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила неверный сигнал от датчика правого СП
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, комбинации приборов, датчика правого СП; Неисправность датчика правого СП; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам комбинации приборов, датчика правого СП. Осмотреть разъемы комбинации приборов, датчика правого СП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от комбинации приборов, датчика правого СП.

Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.4.6 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "А9" колодки комбинации приборов и контактом "1" колодки датчика правого СП;

- между контактом "А3" колодки комбинации приборов и контактом "2" колодки датчика правого СП;

- между контактом "3" и "6" датчика правого СП и "массой".

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену датчика правого СП. Присоединить колодки комбинации приборов, датчика правого СП. Провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить датчик правый СП и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить операции в соответствии с п.3