Код неисправности | Описание неисправности
U0 423-00 | Шина CAN – неверные данные от комбинации приборов
Условия обнаружения | Параметр CAN от комбинации приборов недоступен более 500 мс
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС, выполнить диагностику комбинации приборов
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1