Код неисправности | Описание неисправности
В1050-00 | Аварийная ситуация, зафиксированная на фронтальной подушке безопасности
Условия обнаружения | Внутренние тесты ЭБУ определили переднее столкновение на фронтальной подушке безопасности
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Внутренняя неисправность БУСНПБ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции