№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
32 | B1051 * | Замыкание на массу в цепи управления правым зеркалом | Подано напряжение управления правым зеркалом | 5 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодку ХР3 от ЦБКЭ, отсоединить колодку от зеркала правого. Выполнить проверку замыкания на массу в цепях: - контакт "ХР3/6" колодки к ЦБКЭ – контакт "1" колодки к зеркалу правому; - контакт "ХР3/7" колодки к ЦБКЭ – контакт "3" колодки к зеркалу правому.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправно зеркало правое или ЦБКЭ.