Код неисправности | Описание неисправности
B 1010-1 A | Сопротивление цепи подушки безопасности водителя ниже порогового значения
Условия обнаружения | Сопротивление цепи МНПБВ ниже 0,56 Ом в течении 4-секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, МНПБВ; Неисправность МНПБВ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, МНПБВ. Осмотреть разъемы БУСНПБ, МНПБВ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от МНПБВ. Включить зажигание.

Проверить, фиксируется ли код неисправности В1010-1В?

- да – заменить МНПБВ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – устранить короткое замыкание в цепи к МНПБВ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции