Код Р0560

Напряжение бортовой сети автомобиля

Код Р0560 заносится, если:

- напряжение на контактах "Х2/Н1", "X 2/Н2" контроллера отличается на величину диагностического порога от напряжения на контакте "Х2/F 2";

- двигатель работает.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется, активен ли код в настоящий момент.

2 Выполнить проверку напряжения бортовой сети при помощи диагностического прибора.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "1 - Параметры; 1 - Общий просмотр" показывает напряжение бортсети "UBSQ, B", измеренное на контакте "Х2/F 2".

В режиме "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" показывает напряжение бортсети "WUB, B", измеренное на контактах "Х2/Н1", "X 2/Н2".

При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке.

Код Р0560 Напряжение бортовой сети автомобиля
1 | Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". При наличии кодов по драйверной диагностике исполнительных механизмов (коды Р0032, Р0038, Р0262, Р0265, Р0268, Р0271, Р0459, Р0617, Р0629, Р0647, Р0692, P 0694) перейти на соответствующие диагностические карты.

Проверить, активен ли код Р0560 в данный момент?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | Код Р0560 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0560 найти значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти контроллера – см. раздел 2.4). Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. Если значение DLC<38, то стереть код. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | При отключенных электрических нагрузках определить напряжение бортовой сети, фиксируемое диагностическим прибором. Значения напряжений для параметров UBSQ и WUB отличаются друг от друга более, чем на 3 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | Код Р0560 - непостоянный. Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х2/Н1", "X 2/Н2", "Х2/F 2" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х2/Н1", "X 2/Н2", "Х2/F 2" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4.

Устранить обнаруженные неисправности.

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода.

При повторном занесении кода заменить контроллер.

| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |