Код неисправности | Описание неисправности
U0 073 | Отсутствие связи с CAN - Шина отключена
Условия обнаружения | В течение ≥ 2 с после включения зажигания нет связи по CAN
Сигнализатор неисправности | Включается через 1 "драйв-цикл" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Выполнить "драйв-цикл"
Аварийный режим | Управление холостым ходом запрещено
Возможные причины | Неисправен жгут проводов (обрыв или замыкание в цепи шины CAN)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему контроллера БСТ. Осмотреть разъем контроллера БСТ, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "C 1" и "C 2" колодки жгута к контроллеру БСТ и отсутствие замыкания цепей на "массу" на контактах "C 1" и "C 2" колодки жгута к контроллеру БСТ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – проверить исправность контактов "C 1" и "C 2" разъема контроллера БСТ, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции