№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
13 | B1021 | Неисправность стеклоочистителя | Включен ручной или автоматический режим работы стеклоочистителя | 3 | 10
Диагностика (для а/м LADA GRANTA) Данный код неисправности заносится, если стеклоочиститель не возвращается в парковое положение. 1 Отсоединить колодку от стеклоочистителя ветрового стекла. Выполнить проверку напряжения питания между контактами "4" и "5" колодки.

Если на контактах присутствует напряжение бортсети – выполнить проверку 2, если нет – провести проверку обрыва в цепях:

- контакт "4" колодки к стеклоочистителю – контакт "42" монтажного блока (предохранитель F3);

- контакт "5" колодки к стеклоочистителю – "масса".

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен предохранитель F3.

2 Отсоединить колодку ХР1 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепи:

- контакт "ХР2/7" колодки к ЦБКЭ – контакт "7" колодки к стеклоочистителю.

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен стеклоочиститель (неисправность концевого выключателя паркового положения).