U 0300 Шина CAN, несовместимость параметров сообщений
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
Данные, переданные с какого-либо блока управления, меньше нормированного значения | Во время движения: - блокировка на 3-ей передаче; - блокировка муфты гидротрансформатора запрещена. В остальных режимах: - блокировка на 2-ей передаче;

- блокировка муфты гидротрансформатора запрещена

Сигнализатор не включается

Неисправен соответствующий блок управления

Порядок диагностики по коду U 0300
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка блока управления | Блок управления соответствует комплектации автомобиля? | - | Заменить блок управления