Код неисправности | Описание неисправности
В1008-13 | Звуковой сигнал – Обрыв цепи
Условия обнаружения | Выход управления звуковым сигналом (контакт "В1" ЦБКЭ) активен. Ток, измеренный в цепи к контакту "В1" ЦБКЭ (Выход. Звуковой сигнал) менее 1 А
Диагностический тест | Включить режим охраны при открытой какой-либо двери
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен звуковой сигнал
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, звукового сигнала. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, звукового сигнала, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "В" ЦБКЭ. Отсоединить колодку жгута проводов от звукового сигнала. Проверить целостность электрической цепи между контактом "В1" колодки к ЦБКЭ и контактом "1" колодки к звуковому сигналу, и электрической цепи между "массой" и контактом "2" колодки к звуковому сигналу (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Измерить сопротивление между контактами "1" и "2" разъема звукового сигнала. Сопротивление в норме?

- да – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить звуковой сигнал и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2