Код неисправности | Описание неисправности
C1079-56 | Неверные калибровочные данные
Условия обнаружения | Данные о длине окружности колеса не записаны в ЭБУ или неверная конфигурация
Диагностический тест | Выключить зажигание, дождаться отключения главного реле, включить зажигание
Возможные причины | Неверные данные о длине окружности колеса; Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | 1 Выполнить запись значения длины окружности покрышки (см. п.3.3 "Режим "Функции"). 2 Проверить соответствие длины окружности покрышки
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2