Код Р0118

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала

Код Р0118 вводится в память контроллера, если напряжение сигнала датчика WTMOT более 3,22 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

1 В ходе этой проверки моделируются условия кода Р0117 - высокая температура/низкое сопротивление датчика.

Если контроллер получает сигнал низкого напряжения (высокая температура), а диагностический прибор показывает 135 °С и выше, то контроллер и цепь датчика температуры охлаждающей жидкости исправны.

2 Проверяется цепь сигнала датчика на обрыв.

3 При отключенном датчике напряжение между контактами "1" и "2" колодки жгута к ДТОЖ должно быть около +3,3 В.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 3,3 В через внутренний резистор 2,61 кОм.

При обнаружении неисправности ДТОЖ контроллер рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.

Необходимо проверить цепь заземления датчиков на наличие неисправной проводки или соединения. Проверьте контакты датчика на надежность соединений.

Код Р0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала
| Зажигание включено, двигатель не работает. Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: ""1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости WTMOT по прибору больше 3,22 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0118 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Отсоединить колодку жгута от датчика температуры охлаждающей жидкости. Перемкнуть контакты колодки жгута перемычкой. Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по прибору меньше 0,1 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
2 | Снять перемычку. Соединить перемычкой контакт "2" колодки жгута к ДТОЖ с массой. Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по прибору меньше 0,1 В? |  | Снять перемычку. Вольтметром измерить напряжение между контактами "1" и "2" колодки жгута к ДТОЖ. Вольтметр должен показать 3,3 В. Так ли это? | 3
| ↓ |  |  |  |  |  | ↓ |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  | Нет |  | Да |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  | ↓ |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ | Обрыв в цепи сигнала ДТОЖ, слабое соединение или неисправен контроллер. |  | ↓ ↓ ↓ |  | Цепь сигнала ДТОЖ замкнута на источник питания. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |
| Обрыв цепи заземления ДТОЖ, слабое соединение или неисправен контроллер. |  | Слабое соединение или неисправен ДТОЖ. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |