DF271 Текущая неисправность | Нарушение работы электронных систем ЦЭКБС
Диагностические указания | Неисправность определяется как текущая при выключении зажигания.
Проверить, нет ли других текущих неисправностей, устранить неисправности и удалить информацию о неисправностях.
После устранения неисправности выполнить: обработать другие неисправности, после чего удалить информацию о неисправностях из памяти ЦЭКБС; выполнить контроль соответствия.