Код неисправности | Описание неисправности
U3003-16 | Напряжение аккумулятора ниже порогового значения
Условия обнаружения | Напряжение питания БУСНПБ менее 9 В в течение 500 мс
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправность бортовой сети электропитания, неисправен генератор; Аккумуляторная батарея разряжена; Повышенное сопротивление в цепи питания БУСНПБ, ненадежный контакт предохранителя в колодке; Повышенное сопротивление в цепи "массы" БУСНПБ; Внутренняя неисправность БУСНПБ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему БУСНПБ. Осмотреть разъем БУСНПБ, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

3 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепь "массы" к контакту "A25" БУСНПБ;

- цепь питания к контакту "А50" БУСНПБ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции