Код неисправности | Описание неисправности
С1056-17 | Электропитание ЭБУ: неисправность питания (напряжение питания слишком высокое)
Условия обнаружения | Напряжение питания ГА выше максимального рабочего напряжения (максимальное напряжение питания 16 В)
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Внутренняя неисправность ЭБУ ГА
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

2 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

3 П роверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания ЭБУ ГА по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг". Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора более 16,8 В, заменить гидроагрегат.

4 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2