Код неисправности | Описание неисправности
В1011-17 | Аккумулятор – напряжение в цепи выше порогового значения
Условия обнаружения | Напряжение питания ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выше максимального рабочего напряжения (максимальное напряжение питания 16,8 В)
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты, запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу и повышенных оборотах холостого хода
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Внутренняя неисправность ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС – перейти к шагу 2. 2 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе. 3 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

4 П роверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг сигналов".

Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора более 16,8 В, заменить ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1