№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
29 | U1048 | Неисправность CAN-шины | Включено зажигание | 3 | 10
Диагностика Данный код неисправности заносится, если отсутствует связь ЦБКЭ с контроллером ЭСУД или комбинацией приборов. 1 Отсоединить колодку ХР3 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва и замыкания в цепи CAN-шины: - к контакту "ХР3/15" колодки к ЦБКЭ;

- к контакту "ХР3/16" колодки к ЦБКЭ.

Если обрыв или замыкание есть – неисправна цепь, если обрыва и замыкания нет – неисправен ЦБКЭ.