Код неисправности | Описание неисправности
С114 6-1D | Ошибка выборки тока - ток в цепи выходит за пределы допустимого диапазона
Условия обнаружения | Неисправность цепи контроля тока
Диагностический тест | Неисправность цепи контроля тока
Возможные причины | Неисправность NVM
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить УЭРУ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции