Код неисправности | Описание неисправности
B130F-12 | Передний левый динамик – короткое замыкание на бортовую сеть
Условия обнаружения | Радио или ММС определила короткое замыкание на бортовую сеть в цепи переднего левого громкоговорителя
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить радио или ММС, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов радио или ММС, переднего левого громкоговорителя; Неисправность радио или ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти радио или ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам радио или ММС и переднего левого громкоговорителя. Осмотреть разъёмы радио или ММС и переднего левого громкоговорителя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от радио или ММС. Включить зажигание.

Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контактах "А2" и "А7" колодки к радио или ММС (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить радио или ММС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены радио или ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2