Код неисправности | Описание неисправности
В1026-24 | Переключатель электростеклоподъемника задней левой двери – залипание вниз
Условия обнаружения | Короткое замыкание на источник питания в электрической цепи к контакту "С3" ЦБКЭ (Вход. Переключатель электростеклоподъемника задней левой двери) в течение 8 с
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен переключатель электростеклоподъемника задней левой двери
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и переключателя электростеклоподъемника задней левой двери. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, переключателя электростеклоподъемника задней левой двери, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "С3"колодки к ЦБКЭ и контактом "1" колодки к переключателю электростеклоподъемника задней левой двери.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – проверить исправность переключателя электростеклоподъемника задней левой двери в соответствии с принципом его работы, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2