Код неисправности | Описание неисправности
U214 0-87 | Мультиплексная сеть: отсутствие передачи от КСУД
Условия обнаружения | Сообщение КСУД отсутствует в сети CAN более 100 мс
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ЭСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ГА и КСУД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2