Код неисправности | Описание неисправности
В1039-1B | Натяжитель ремня пассажира – сопротивление цепи выше порогового значения
Условия обнаружения | Сопротивление цепи преднатяжителя ремня пассажира > порогового значения в течение 3 секунд *
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, преднатяжителя ремня пассажира; Неисправен преднатяжитель ремня пассажира
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, преднатяжителя ремня пассажира. Осмотреть разъемы БУСНПБ, преднатяжителя ремня пассажира, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от БУСНПБ и преднатяжителя ремня пассажира.

Проверить целостность электрической цепи между контактом "5А" ко-лодки к БУСНПБ и контактом "+" колодки к преднатяжителю ремня пассажира, и электрической цепи между контактом "15А" колодки к БУСНПБ и контактом "-" колодки к преднатяжителю ремня пассажира (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Присоединить колодку жгута проводов к БУСНПБ. Перемычкой заданного диаметра перемкнуть контакты колодки жгута проводов к преднатяжителю ремня пассажира. Включить зажигание.

Проверить, фиксируется ли код неисправности В103А-1А?

- да – заменить преднатяжитель ремня пассажира и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции

* - сопротивление преднатяжителя ремня составляет (1,7 ÷ 2,5) Ом при температуре от -40 °С до +90 °С (сопротивление жгута проводов не учитывается)