Код неисправности | Описание неисправности
С160 6-00 | Ток короткого замыкания
Условия обнаружения | Входной ток вне диапазона
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭГУРУ (компенсация не может начаться; компенсация будет остановлена)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С160 6-01 | Моторная линия – обрыв цепи
Условия обнаружения | ЭБУ определил обрыв в цепи электродвигателя
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Неисправен электродвигатель (нет компенсации)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С160 6-02 | Моторная линия – замыкание на массу
Условия обнаружения | ЭБУ определил замыкание на массу в цепи электродвигателя
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Неисправен электродвигатель (нет компенсации)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С160 6-03 | Моторная линия – замыкание на источник питания
Условия обнаружения | ЭБУ определил замыкание на источник питания в цепи электродвигателя
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Неисправен электродвигатель (нет компенсации, если неисправность возникает при включении питания; внезапная потеря компенсации, если неисправность возникает во время работы)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С160 6-06 | Отрицательный ток
Условия обнаружения | Измеренный ток имеет отрицательное значение
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭГУРУ (компенсация будет остановлена)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С160 6-19 | Повышенный ток
Условия обнаружения | ЭБУ определил повышенный ток потребления
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭГУРУ (компенсация не может начаться; компенсация будет остановлена)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С160 6-0D | Ток вне допустимого диапазона
Условия обнаружения | ЭБУ определил смещение тока за пределы рабочего диапазона
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭГУРУ (компенсация не может начаться; компенсация будет остановлена)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С160 6-1D | Дрейф – ток вне допустимого диапазона
Условия обнаружения | ЭБУ определил повышенный ток электродвигателя при определенных режимах работы
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭГУРУ (компенсация не может начаться; компенсация будет остановлена)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

2 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции