№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
3 | B1006 * | Обрыв в цепи управления задним левым стеклоподъемником | Подано управляющее напряжение на моторедуктор стеклоподъемника задней левой двери | 3 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодку от электродвигателя стеклоподъемника задней левой двери. Выполнить проверку напряжения питания между контактами "1" и "2" колодки при подъеме / опускании стекла задней левой двери. Если на контактах присутствует напряжение бортсети – неисправен электродвигатель стеклоподъемника, если нет – выполнить проверку 2.

2 Отсоединить колодку ХР4 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:

- контакт "ХР4/5" колодки к ЦБКЭ – контакт "2" колодки к электродвигателю стеклоподъемника левой задней двери;

- контакт "ХР4/10" колодки к ЦБКЭ – контакт "1" колодки к электродвигателю стеклоподъемника левой задней двери.

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.