Код Р0830

Выключатель педали сцепления, цепь неисправна

Код Р0830 заносится если:

- двигатель работает;

- не активна ошибка по датчику скорости;

- автомобиль движется;

- нет изменений напряжения сигнала на входе "Х1/36" контроллера при нажатой / отпущенной педали сцепления во время переключения передач.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие кода Р0830 в памяти КСУД.

2 Выполняется проверка срабатывания выключателя педали сцепления (ВПС).

3 Выполняется проверка электрических цепей.

Диагностическая информация

При нажатой педали сцепления выключатель разомкнут.

Диагностический прибор в режиме "1 - Параметры; 1 - Общий просмотр" показывает бит состояния B_KUPPL выключателя педали сцепления.

Код Р0830 Выключатель педали сцепления, цепь неисправна
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". Войти в меню кода неисправности. В дополнительной информации к коду Р0830 найти значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти контроллера – см. раздел 2.4).

Если значение DLC<38 (код Р0830 – непостоянный и возможно зафиксирован при неполном отпускании педали сцепления при переключении передач водителем), то стереть код и проинструктировать владельца об отпускании педали сцепления.

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2.

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Войти в меню "Параметры" – "Общий просмотр". Нажимать и медленно полностью отпускать педаль сцепления не менее 7 раз. Убедиться в изменении состояния B_KUPPL , которое при каждом нажатии на педаль сцепления должно меняться на состояние "ДА", и без задержки после отпускания педали сцепления возвращаться в состояние "НЕТ". Состояние изменяется? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Наблюдаются ли задержки или иногда отсутствие состояния "НЕТ" для B_KUPPL после полного отпускания педали сцепления? | 2
| ↓ | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Да |  | Выключатель педали сцепления и цепи исправны. | ← | Нет |
| ↓ | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ↓ ↓ | Проверить отсутствие влияния внешних механических факторов на работу ВПС и при их отсутствии заменить ВПС. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Проверить наличие бортового напряжения на контактах "1" и "2" выключателя педали сцепления в свободном и нажатом состоянии в соответствии со схемой электрических соединений и принципом работы выключателя. Напряжение на контактах соответствует схеме и принципу работы ВПС? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Устранить обнаруженные неисправности. При необходимости заменить выключатель педали сцепления. Повторить проверку 2. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X 1/36" колодки к контроллеру и контактом "2" колодки к ВПС - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. При исправной цепи и наличии на контакте "X 1/36" колодки жгута к контролеру изменения напряжения при нажатии / отпускании педали сцепления заменить контроллер и повторить проверку 2. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |