Код неисправности | Описание неисправности
U0028-88 | Потеряна связь по CAN_V - Шина отключена
Условия обнаружения | Обнаружено отключение шины CAN_V
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN в коммуникационном блоке
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти коммуникационного блока и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти коммуникационного блока, перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему коммуникационного блока. Осмотреть разъем коммуникационного блока, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "А7" и "А10", коммуникационного блока. Проверить отсутствие короткого замыкания, отсутствие замыкания на массу и на бортовую сеть между контактами "А7" и "А10" (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить коммуникационный блок

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены коммуникационного блока выполнить соответствующие операции, см. п.2