P0217 – Температура охлаждающей жидкости двигателя

Код неисправности | 0217
Engine Coolant Temperature
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
98 | Перегрев системы или компонента |
Условия обнаружения (готовность)
98 | Зажигание включено
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
98 | Температура охлаждающей жидкости > 120 °C | 1000 мс | 1000 мс
Параметры
Запрос низ.(выс.) скор.эл/вент. с ЭБУ впрыска
Температура забираемого воздуха
Температура воды
-
-
Диагностическое подтверждение | 98 | Зажигание включено
Приоритет | Р0115
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, вентилятора системы охлаждения, ДТОЖ; Неисправен вентилятор системы охлаждения; Неисправен термостат; Неисправен ДТОЖ
Порядок диагностики | 98 | 1 С помощью диагностического прибора активировать электровентилятор системы охлаждения (режим "Активные тесты" - "Реле высокой скорости эл. вентилятора", "Реле низкой скорости эл. вентилятора"). Электровентилятор работает? - нет – перейти к шагу 2;

- да – перейти к шагу 3.

2 Проверить целостность электрических цепей питания и массы электровентилятора (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить электровентилятор и выполнить послеремонтные операции.

3 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДТОЖ и КСУД. Осмотреть разъемы ДТОЖ, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долить. Прогреть двигатель до момента включения электровентилятора. Если после этого охлаждающая жидкость закипает, проверить систему охлаждения на герметичность. Проверить герметичность установки ДТОЖ (отсутствие подтеканий охлаждающей жидкости вокруг штуцера ДТОЖ при работе двигателя на холостом ходу). Убедиться, что при температуре выше 90 °С термостат открывается, и охлаждающая жидкость циркулирует по кругу. После устранения замечаний выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение